Wyjaśnić wpływ zwiększania zdolności korekcyjnych kodu w kanale podstawowym przy zachowaniu stałej minimalnej odległości na ilość wymazywanych informacji w systemie z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym.

Błąd wymazania występuje w przypadku, kiedy w kanale zwrotnym zostanie przekłamane polecenie powtórz (retransmisji pakietu) na polecenie zakończ (poprawne odebranie i nakaz zakończenia transmisji pakietu).
Zgodnie z wykresem kiedy wzrasta zdolność korekcyjna kodu prawdopodobieństwo wymazania informacji wzrasta.

p

pZW

k=2

k=1

k=0

Wyjaśnić wpływ zwiększania zdolności korekcyjnych kodu w kanale podstawowym przy zachowaniu stałej minimalnej odległości na szybkość transmisji danych w systemie z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym.

k=0
k=1
k=2

Zgodnie z rysunkiem szybkość transmisji raczej nie jest zależna od zdolności korekcyjnych kodu. Wykresy różnią się tylko na początku co dotyczy kanałów komunikacyjnych o bardzo słabej jakości.

Wyjaśnić wpływ zwiększania zdolności korekcyjnych kodu w kanale podstawowym przy zachowaniu stałej minimalnej odległości na ilość błędnie akceptowanych informacji w systemie z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym.
Zgodnie z wykresem wraz ze wzrostem zdolności korekcyjnych prawdopodobieństwo fałszywej akceptacji maleje.

p

k=0

k=1

k=2

pZFA